УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ООО «Ижпромвентиляция»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.Г. Зонов

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012г.

**ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ И ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПРОФЕССИЙ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ:**

**ВОДИТЕЛЬ**

Ижевск, 2012

|  |  |
| --- | --- |
| Разработчик программы: Байбородова О.А. | |
|  | |
| Руководитель подразделения |  |
|  |  |
| Согласовано: | |
| Специалист по охране труда | Шевчук С.П., Байбородова О.А. |

**1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

В соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденным пост. 1/29 приказом № 570н от 17.05.12 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда», работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в течение месяца после приема на работу обучение безопасным методам и приемам выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу.

Обучение по охране труда проводится при подготовке работников рабочих профессий, переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям.

Работодатель (или уполномоченное им лицо) обеспечивает обучение лиц, принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работы со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзамена, а в процессе трудовой деятельности - проведение периодического обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда.

Работники рабочих профессий, впервые поступившие на указанные работы, либо имеющие перерыв в работе по профессии (виду работ) более года, проходят обучение и проверку знаний требований охраны труда в течение первого месяца после назначения на эти работы.

Поскольку работа подсобного рабочего связана с опасными условиями труда, он должен пройти обучение и проверку знаний по охране труда.

Периодическая проверка знаний проводится не реже 1 раза в год в объеме настоящей программы обучения.

Программа обучения разработана на основании действующих нормативных документов, регламентирующих безопасность труда подсобного рабочего, его квалификационных характеристик в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, а также анализа условий и безопасности труда подсобного рабочего.????

Время, отводимое на изучение вопросов охраны труда, определяется в зависимости от объема изучаемого материала, а также сложности и опасности выполняемых работ. Обучение включает освоение теоретических знаний и практических навыков безопасной работы по профессии.

Программа обучения состоит из трех разделов:

- правовые вопросы охраны труда;

- организация и управление охраной труда;

- безопасность труда.

Первые два раздела являются общими для всех профессий работников и служат для изучения общих организационно-правовых принципов охраны труда.

Раздел "Безопасность труда" является специальным и предназначен для изучения методов безопасности труда для профессии. Формирование тематики специальных вопросов основывается на тарифно-квалификационных характеристиках профессии, мерах обеспечения безопасности труда, анализе причин несчастных случаев на производстве и заболеваемости среди подсобных рабочих.

В программе приводится список нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда для профессии подсобный рабочий.???

**2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ**

Управление легковыми автомобилями всех типов и марок. Заправка автомобилей топливом, смазочными материалами и охлаждающей жидкостью. Проверка технического состояния и прием грузового автомобиля перед выездом на линию, сдача его и постановка на отведенное место по окончании работы. Подача автомобиля под погрузку и разгрузку грузов, и контроль за погрузкой, размещением и креплением груза в кузове автомобиля. Устранение возникших во время работы на линии мелких неисправностей, не требующих разборки механизмов. Выполнение регулировочных работ в полевых условиях при отсутствии технической помощи.

Должен знать: назначение, устройство, принцип действия, работу и обслуживание агрегатов, механизмов и приборов обслуживаемых автомобилей. Признаки, причины, способы определения и устранения неисправностей. Объемы, периодичность и основные правила выполнения работ по техническому обслуживанию автомобилей. Способы увеличения межремонтных пробегов автомобилей. Особенности организации технического обслуживания и ремонт автомобилей в полевых условиях. Способы увеличения пробега автомобильных шин и срока службы аккумуляторных батарей. Правила дорожного движения. Основы безопасности движения. Правила, нормы и инструкции по охране труда и пожарной безопасности. Правила пользования первичными средствами пожаротушения. Способы оказания первой помощи при несчастных случаях. Правила внутреннего трудового распорядка организации.

**3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N темы | Тема | Время изучения  темы, час |
| 1. | Общие вопросы охраны труда | 0,5 |
| 2. | Законодательство по охране труда | 2,0 |
| 3. | Нормативные документы по охране труда | 0,5 |
| 4. | Организация и управление охраной труда | 0,5 |
| 5. | Обучение работников требованиям охраны труда | 0,5 |
| 6. | Несчастные случаи на производств | 1,0 |
| 7. | Характеристика условий труда водителя автомобиля | 2,0 |
| 8. | Требования безопасности при техническом обслуживании и ремонте грузового автомобиля | 6,0 |
| 9. | Требования безопасности при управлении грузовым автомобилем | 5,0 |
| 10. | Средства индивидуальной защиты | 1,0 |
| 11. | Способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях | 1,0 |
|  | Итого: | 20,0 |

**4. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ**

**Тема 1. Общие вопросы охраны труда**

Определение терминов "Охрана труда", "Условия труда", "Вредный (опасный) производственный фактор", "Безопасные условия труда", "Рабочее место", "Средства индивидуальной и коллективной защиты работников", "Производственная деятельность".

Основные направления государственной политики в области охраны труда. Безопасность труда как составная часть производственной деятельности.

**Тема 2. Законодательство по охране труда**

Трудовой кодекс Российской Федерации. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Обязанности работника в области охраны труда.

Коллективный договор. Содержание коллективного договора. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

Трудовой договор. Содержание трудового договора. Срок трудового договора.

Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены.

Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования).

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.

Порядок выдачи работникам молока или других равноценных пищевых продуктов.

Режим рабочего времени и время отдыха. Продолжительность рабочей недели, ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней. Сменная работа. Сверхурочная работа и ее ограничение. Виды времени отдыха. Перерывы для отдыха и питания. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха. Ежегодные оплачиваемые отпуска и их продолжительность. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет.

Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. Работы, на которых ограничивается применение труда женщин.

**Тема 3. Нормативные документы по охране труда**

Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Стандарты предприятия по безопасности труда.

Правила, нормы, типовые инструкции и другие нормативные документы по охране труда.

Инструкции по охране труда, обязательные для работников.

**Тема 4. Организация и управление охраной труда**

Государственное управление охраной труда. Органы государственного надзора и контроля соблюдения трудового законодательства. Служба охраны труда в организации. Комитет (комиссия) по охране труда.

**Тема 5. Обучение работников требованиям охраны труда**

Обучение и проверка знаний работников по охране труда. Проведение инструктажей по охране труда: вводного, первичного на рабочем месте, повторного, внепланового, целевого.

Обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов. Периодическое обучение работников безопасности труда и проверка знаний требований охраны труда в период работы.

**Тема 6. Несчастные случаи на производстве**

Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. Порядок расследования несчастного случая на производстве. Оформление материалов расследования несчастного случая на производстве.

**Тема 7. Характеристика условий труда водителя автомобиля**

Особенности труда водителя автомобиля (грузового). Характерные причины несчастных случаев и заболеваний среди водителей автомобилей (грузовых).

Характеристика опасных и вредных производственных факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на водителя автомобиля (грузового).

Характеристика опасного и вредного воздействия производственных факторов на организм водителя автомобиля (грузового).

**Тема 8. Требования безопасности при техническом обслуживании и ремонте грузового автомобиля**

Требования к специальным постам для технического обслуживания и ремонта (далее - ТОиР) автомобилей. Подготовка грузового автомобиля к ТОиР. Организационные и технические меры безопасности при подготовке грузового автомобиля к ТОиР.

Требования безопасности, предъявляемые к технологическому оборудованию и инструменту. Меры безопасности при пользовании электроинструментом и переносными электрическими светильниками. Меры безопасности при пользовании слесарным инструментом, домкратами.

Безопасность труда при шиномонтажных работах, при работах с аккумуляторными батареями.

**Тема 9. Требования безопасности при управлении автомобилем**

Проверка технического состояния автомобиля перед началом работы. Контроль исправности рулевого управления, тормозной системы, звуковых и световых сигнальных устройств. Меры предосторожности при трогании с места и начале движения, при движении "задним ходом".

Правила дорожного движения. Допустимые скорости движения грузового автомобиля. Безопасный интервал движения. Правила переезда перекрестков, пешеходных дорожек. Правила обгона медленно движущегося транспорта. Меры предосторожности при встрече с транспортными средствами, пешеходами. Меры безопасности при поворотах, выезде из-за угла здания, проезде мимо ворот, дверей.

Особенности движения в условиях ограниченной видимости, повышенного шума, при атмосферных осадках.

Меры безопасности при постановке грузового автомобиля под погрузку-разгрузку.

Требования безопасности при перевозке на грузовом автомобиле опасных грузов. Виды опасных грузов и их классификация.

Действия водителя при обнаружении неисправностей грузового автомобиля, плохом самочувствии.

**Тема 10. Средства индивидуальной защиты**

Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов для водителя автомобиля (грузового).

Правила применения средств индивидуальной защиты.

Правила ухода и периодичность замены средств индивидуальной защиты.

Порядок замены спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, пришедших в негодность раньше установленного срока носки.

**Тема 11. Способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях**

Действия водителя автомобиля (грузового) при несчастном случае.

Способы оказания первой помощи при кровотечении, ранениях, переломах, вывихах, ушибах и растяжении связок.

Способы оказания первой помощи при отравлении.

Аптечка с медикаментами для оказания первой помощи при несчастных случаях.

5. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Вариант №1

**Вопрос 1.** Степень сжатия у бензинового двигателя равна

а) 8…10,

б) 1..4,

в) 10…20.

**Вопрос 2.** Глубина продавливания грудной клетки при непрямом массаже сердца должна быть не менее:

а) не менее 2 см

б) 2 - 3 см

в) 3 - 4 см

г) 4 - 5 см

д) более 5 см

**Вопрос 3.** При обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей на месте происшествия, на какое время необходимо поместить ожог под струю холодной воды

а) 5 - 10 минут

б) 10 - 15 минут

в) 15 - 20 минут

г) 5 - 15 минут

д) 10 - 20 минут

**Вопрос 4.** При артериальном кровотечении в области бедра необходимо провести следующие действия:

а) Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа.

б) Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут на время пока не приедет "Скорая помощь", контролировать пульс на подколенной ямке

в) Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет на время не более часа с контролем пульса на подколенной ямке

г) Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа

**Вопрос 5.** При каком условии водите6лю автомобиля разрешается пользоваться во время движения телефоном?

а) при условии, что телефон оборудован техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.

б) при условии, что скорость движения автомобиля не превышает 20 км/ч.

в) при условии, что движение осуществляется в светлое время суток.

**Вопрос 6.** Что означает термин «опасный производственный фактор»?

а) производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.

б) производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.

в) Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его отравлению.

**Вопрос 7.** Каким образом необходимо открывать пробку радиатора на горячем двигателе?

а) с помощью рукавицы.

б) помощью тряпки (ветоши).

в) любым из вышеперечисленных способов.

**Вопрос 8.** С какого дня исчисляется сроки пользования средствами индивидуальной защиты?

а) со дня фактической выдачи их работнику.

б) со дня заключения работником трудового договора.

в) с того дня, когда они впервые были использованы работником.

**Вопрос 9.** Какое расстояние должно быть обеспечено между буксирующими и буксируемым транспортным средством при буксировке на жесткой сцепке?

а) не более 4 м.

б) не менее 6 м.

в) от 4 до 6 м.

**Вопрос 10.** Какой вид инструктажа надо пройти при нарушении работающими и учащимися требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению

а) вводный

б) целевой

в) внеплановый

г) первичный

**Вопрос 11.** Какой вид инструктажа проводится с работниками при погрузке, выгрузке, уборки территории, работы вне территории предприятия, работ несвойственных для выполнения основной работы?

а) внеочередной инструктаж

б) целевой инструктаж

в) повторный инструктаж

**Вопрос 12.** При каком условии допускается перевозка груза с помощью легкового автомобиля?

а) при условии, что груз не ограничивает водителю обзор.

б) при условии, что груз не затрудняет управление и не нарушает устойчивость автомобиля.

в) при условии, что груз не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки, а также не препятствует восприятию сигналов, подаваемых рукой.

г)  при условии, что груз не создает шум, не пылит, не загрязняет дорогу и окружающую среду.

д) при условии, что груз удовлетворяет всем вышеперечисленным требованиям.

**Вопрос 13.** Кто расследует несчастный случай с работником, временно переведенным на работу в другую организацию?

а) предприятие, направившие работников

б) предприятие, где произошел несчастный случай, с участием представителя направившей организации

в) оба предприятия

г) профкомы обоих предприятий

**Вопрос 14.** В радиусе скольких метров от места касания электрическим проводом земли можно попасть под шаговое напряжение

а) 3 метра

б) 5 метра

в) 7 метра

г) 10 метров

д) 15 метров

**Вопрос 15.** Какие действия должен предпринять водитель автомобиля (легкового) при ослеплении светом фар во время движения в темное время суток?

а) немедленно прекратить движение путем резкого торможения, затем включить аварийную световую сигнализацию;

б) включить аварийную световую сигнализацию и, не меняя полосу движения, снизить скорость и остановиться;

в) Снизить скорость, перестроиться в крайнюю правую полосу движения, включить аварийную световую сигнализацию;

5. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Вариант №2

**Вопрос 1.** Какие мероприятия установлены законодательством для определения понятия "охрана труда"?

Выберите вариант ответа. Установлены следующие мероприятия:

а) правовые;

б) социально-экономические;

в) организационно-технические;

г) санитарно-гигиенические;

д) лечебно-профилактические;

е) реабилитационные;

ж) все вышеуказанные;

з) все вышеуказанные и иные мероприятия.

**Вопрос 2.** На каком расстоянии от железнодорожного переезда разрешается стоянка легкового автомобиля?

а) не менее 50 метров;

б) не менее 25 метров.

в) не менее 10 метров.

**Вопрос 3.** Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи двумя спасателями, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии

а)15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

б) 10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

в) 10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

г) 5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

д) 5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

**Вопрос 4.** Что нужно сделать при проникающем ранении грудной клетки

а) Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в сидячем положении

б) Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в лежачем положении на спине

в) Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в лежачем положении на спине

г) Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в стоячем положении

д) Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в стоячем положении

**Вопрос 5.** Вопрос 3.3.122. Какие меры безопасности следует выполнить до начала проведения технического обслуживания и ремонта мобильных строительных машин и транспортных средств?

а) после остановки и выключения двигателя (привода);

б) исключения возможности случайного пуска двигателя и самопроизвольного движения машины и ее частей;

в) снятия давления в гидро- и пневмосистемах, кроме случаев, которые допускаются эксплуатационной и ремонтной документацией;

г) всех вышеуказанных;

д) указанных в ответах а), б).

**Вопрос 6.**  Вопрос 3.3.136. Какие требования следует учитывать для предупреждения опрокидывания машин или самопроизвольного перемещения транспортных средств?

а) машины и транспортные средства должны использоваться на уклонах, не превышающих допустимые, указанные в паспорте машины;

б) грунт должен быть спланирован и утрамбован;

в) при остановке машины на уклоне необходимо установить стояночный тормоз;

г) выполнять работу при силе ветра, не превышающую указанную в паспорте машины;

д) все вышеперечисленные;

е) указанные в ответах а), б), г).

**Вопрос 7.** На какие группы подразделяются знаки безопасности?

а) запрещающие знаки;

б) предупреждающие знаки;

в) знаки пожарной безопасности;

г) предписывающие знаки;

д) эвакуационные знаки и знаки медицинского и санитарного назначения;

е) указательные знаки;

ж) все вышеуказанные;

з) указанные в ответах а), б), г), е).

**Вопрос 8.** Как осуществляется допуск к самостоятельной работе лиц, принимаемых на работу, в т.ч. с вредными и (или) опасными условиями труда (ст.225 ТК РФ; п.7.2.4 ГОСТ 12.0.004-90)?

а) после прохождения обучения и стажировки на рабочем месте (2-14 смен) под руководством назначенного лица и сдачи экзаменов. Допуск оформляется в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте с подписью инструктируемого и инструктирующего;

б) работодатель устанавливает в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующимибезопасность конкретных работ, порядок, форму, периодичность и продолжительность обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда работников рабочих профессий;

в) в соответствии с ответами «а» и «б».

**Вопрос 9.** О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя (ст.214 ТК РФ)?

а) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;

б) о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве;

в) об ухудшении состояния своего здоровья;

г) о всем перечисленном.

**Вопрос 10.** Что входит в обязанности работника в области охраны труда?:

а) проведение аттестации рабочих мест

б) стирка и ремонт средств индивидуальной защиты

в) извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве

**Вопрос 11.** Комиссия по расследованию страхового случая указала в акте по форме Н-1 степень вины застрахованного - 10%. Какие выплаты при возмещении вреда застрахованному изменятся и насколько\*:

а) ежемесячные страховые выплаты уменьшатся на 10%

б) страховые выплаты в виде оплаты дополнительных расходов уменьшатся на 10%

в) изменятся страховые выплаты, указанные в пунктах "а" и "б"

**Вопрос 12.** Какое заболевание называют острым профессиональным заболеванием (отравлением)\*:

а) заболевание, являющееся результатом воздействия на работника вредного производственного фактора в течение не более одного рабочего дня или одной рабочей смены, повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности

б) заболевание, впервые установленное медицинским учреждением, у работника, занятого на работах во вредном производстве

в) заболевание, возникшее после прекращения работы в контакте с вредным, опасным веществом и производственным фактором

**Вопрос 13.** При каком условии допускается перевозка груза с помощью легкового автомобиля?

а) при условии, что груз не ограничивает водителю обзор.

б) при условии, что груз не затрудняет управление и не нарушает устойчивость автомобиля.

в)  при условии, что груз не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки, а также не препятствует восприятию сигналов, подаваемых рукой.

г) при условии, что груз не создает шум, не пылит, не загрязняет дорогу и окружающую среду.

д) при условии, что груз удовлетворяет всем вышеперечисленным требованиям

**Вопрос 14.** Какие длинномерные грузы перевозятся на автотранспортных средствах с прицепами-роспусками\*:

а) грузы, превышающие габариты подвижного состава по длине на 2 м. и более

б) грузы, длиной более 4 метров

в) грузы, длиной более 5 метров

**Вопрос 15.** Какой документ является основанием для осуществления административной наказания в виде временного запрета деятельности организации, кем это документ составляется и подписывается?\*:

а) основанием является Заключение государственной экспертизы условий труда составляется экспертом условий труда, подписывается руководителем организации

б) на основании Решения суда назначается административное наказание, которое составляется и подписывается органами прокуратуры

в) органами надзора составляется протокол, подписывается составившим должностным лицом и лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность или законным его представителем

**Ответы**

**Водители**

**Вариант №1**

**1-А**

**2-В**

**3-Б**

**4-А**

**5-А**

**6-А**

**7-А**

**8-В**

**9-Б**

**10-В**

**11-Б**

**12-Д**

**13-Б**

**14-Г**

**15-Б**

**Водители**

**Вариант№2**

**1-З**

**2-В**

**3-Г**

**4-А**

**5-Г**

**6-А**

**7-З**

**8-В**

**9-Г**

**10-В**

**11-А**

**12-А**

**13-Д**

**14-А**

**15-В**