|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Общество с ограниченной ответственностью**  **«»** |  |
| **УТВЕРЖДАЮ**  Генеральный директор ООО «»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А.Д  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г | | |

**ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ И ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ**

**ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА**

|  |
| --- |
| Инженер по охране труда и технике безопасности \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С |
|  |

**1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

В соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденным постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.03 N 1/29, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в течение месяца после приема на работу обучение безопасным методам и приемам выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу.

Обучение по охране труда проводится при подготовке работников рабочих профессий, переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям.

Работодатель (или уполномоченное им лицо) обеспечивает обучение лиц, принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работы со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзамена, а в процессе трудовой деятельности - проведение периодического обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда.

Работники рабочих профессий, впервые поступившие на указанные работы, либо имеющие перерыв в работе по профессии (виду работ) более года, проходят обучение и проверку знаний требований охраны труда в течение первого месяца после назначения на эти работы.

Поскольку работа водителя экспедитора связаны с опасными условиями труда, работник, выполняющий её, должен пройти обучение и проверку знаний по охране труда.

Периодическая проверка знаний проводится не реже 1 раза в год в объеме настоящей программы обучения.

Программа обучения разработана на основании действующих нормативных документов, регламентирующих безопасность труда работников а также анализа условий и безопасности их труда.

Время, отводимое на изучение вопросов охраны труда, определяется в зависимости от объема изучаемого материала, а также сложности и опасности выполняемой работы. Обучение включает освоение теоретических знаний безопасного выполнения работы водителя-экспедитора.

Программа обучения состоит из трех разделов:

- правовые вопросы охраны труда;

- организация и управление охраной труда;

- безопасность труда.

Первые два раздела являются общими для всех работников и служат для изучения общих организационно-правовых принципов охраны труда.

Раздел "Безопасность труда" является специальным и предназначен для изучения методов безопасности труда работы водителя-экспедитора. Формирование тематики специальных вопросов основывается на мерах обеспечения безопасности труда, анализе причин несчастных случаев на производстве и заболеваемости при выполнении работы.

**2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ВЕРХОЛАЗНЫЕ РАБОТЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N темы | Тема | Время изучения темы, час |
| 1. | Общие вопросы охраны труда | 0,5 |
| 2. | Законодательство по охране труда | 2,0 |
| 3. | Нормативные документы по охране труда | 0,5 |
| 4. | Организация и управление охраной труда | 0,5 |
| 5. | Обучение работников требованиям охраны труда | 0,5 |
| 6. | Несчастные случаи на производстве | 1,0 |
| 7. | Характеристика условий труда при работе на погрузчике | 2,0 |
| 8. | Требования безопасности при движении и транспортировке грузов погрузчиком | 5,0 |
| 9. | Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах | 4,0 |
| 10 | Требования безопасности при техническом обслуживании и ремонте погрузчика | 2,0 |
| 11. | Средства индивидуальной защиты | 1.0 |
| 12. | Способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях | 1,0 |
| Итого: | | 20,0 |

**3. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА**

**Тема 1. Общие вопросы охраны труда**

Определение терминов "Охрана труда", "Условия труда", "Вредный (опасный) производственный фактор", "Безопасные условия труда", "Рабочее место", "Средства индивидуальной и коллективной защиты работников", "Производственная деятельность".

Основные направления государственной политики в области охраны труда. Безопасность труда как составная часть производственной деятельности.

**Тема 2. Законодательство по охране труда**

Трудовой кодекс Российской Федерации. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Обязанности работника в области охраны труда.

Трудовой договор. Содержание трудового договора. Срок трудового договора.

Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены.

Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования).

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.

Порядок выдачи работникам молока или других равноценных пищевых продуктов.

Режим рабочего времени и время отдыха. Продолжительность рабочей недели, ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней. Сменная работа. Сверхурочная работа и ее ограничение. Виды времени отдыха. Перерывы для отдыха и питания. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха. Ежегодные оплачиваемые отпуска и их продолжительность. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет.

Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. Работы, на которых ограничивается применение труда женщин.

**Тема 3. Нормативные документы по охране труда**

Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Стандарты предприятия по безопасности труда.

Правила, нормы, типовые инструкции и другие нормативные документы по охране труда.

Инструкции по охране труда, обязательные для работников.

**Тема 4. Организация и управление охраной труда**

Государственное управление охраной труда. Органы государственного надзора и контроля соблюдения трудового законодательства. Служба охраны труда в организации. Комитет (комиссия) по охране труда.

**Тема 5. Обучение работников требованиям охраны труда**

Обучение и проверка знаний работников по охране труда. Проведение инструктажей по охране труда: вводного, первичного на рабочем месте, повторного, внепланового, целевого.

Обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов. Периодическое обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда в период работы.

**Тема 6. Несчастные случаи на производстве**

Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. Порядок расследования несчастного случая на производстве. Оформление материалов расследования несчастного случая на производстве.

##### **Тема 7. Характеристика условий труда при работе на погрузчике**

Особенности труда при работе на погрузчике при использовании сменных грузозахватных механизмов (вилочных захватов, подъемной платформы, ковша, крановой стрелы).

Характеристика опасных и вредных производственных факторов: опрокидывание погрузчика при потере устойчивости, например, из-за большого угла наклона грузоподъемника с поднятым грузом, большой скорости движения погрузчика во время поворота, резком трогании с места и торможении с поднятым грузом и т. п.; обрушение грузов при их штабелировании и складировании; взрыв, пожар, ожоги, отравления и т. п. при выполнении погрузочно-разгрузочных работ или транспортировании опасных грузов; высокое нервно-эмоциональное напряжение, особенно при работе в стесненных условиях на складских территориях; недостаточная освещенность при работе в темное время суток и неблагоприятных метеорологических условиях; повышенное скольжение искусственных покрытий дорог (вследствие обледенения, увлажнения и замасливания поверхностей покрытий); нагретые до высокой температуры части двигателя; горячие пар и охлаждающая двигатель жидкость; повышенная загазованность и запыленность воздуха; повышенная концентрация паров бензина в воздухе; неблагоприятный микроклимат в кабине погрузчика (повышенные или пониженные значения температуры, влажности и подвижности воздуха); острые кромки, заусенцы, шероховатости на поверхностях деталей и узлов погрузчика, а также инструмента при его техническом обслуживании и ремонте; вывешенная масса погрузчика (с помощью домкрата) при работе под ним; серная кислота, входящая в состав электролита (при работе с аккумуляторными батареями); физические перегрузки (при перемещении тяжелых предметов, например, грузозахватных приспособлений, колеса, аккумулятора и т. п.); неудобная рабочая поза (например, при выполнении ремонтных работ или технического обслуживания под погрузчиком).

Опасные операции и нарушения правил безопасности: неравномерное размещение груза на захватной вилке; укладывание груза выше защитного устройства водителя; подъем груза при отсутствии просвета под ним; укладывание груза краном непосредственно на захватное устройство; подъем груза при движении погрузчика; подтаскивание груза при косом натяжении каната "тянуть волоком"; захват груза примерзшего, защемленного, заваленного землей, другими грузами; поддерживание груза руками; резкое торможение погрузчика, передача управления машиной другому лицу, работа в состоянии алкогольного опьянения.

Тема 8. Требования безопасности при движении и транспортировке  
 грузов погрузчиком

Маршруты движения погрузчика по территории предприятия. Правила движения по территории. Допустимая скорость движения погрузчика: с грузом, без груза, при пересечении перекрестка, пешеходных дорожек, рельсовых путей, при поворотах, выезде из-за угла здания, проезде мимо ворот и дверей, при встрече с транспортным средством. Дорожные знаки. Звуковая, световая сигнализация.

Правила движения в складском помещении, в стесненных условиях рабочей площадки. Скорость движения погрузчика внутри производственного или складского помещения. Знаки безопасности.

Погрузочно-разгрузочная площадка. Допустимый уклон, состояние рабочей поверхности. Освещение рабочей зоны.

Особенности движения погрузчика в условиях ограниченной видимости, повышенного шума, атмосферных осадков.

Тема 9. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных

работах

Требования безопасности при установке сменных грузозахватных механизмов.

Грузоподъемность погрузчика. Подъем предельного по массе груза. Определение центра тяжести крупногабаритных грузов сложной конфигурации. Требования безопасности при такелажных работах, при укладке грузов на вилы. Установка развода вил, подъезд к грузу (штабелю), подъем вил, подъем груза при помощи каретки или наклоном рамы грузоподъемника, установка рамы в транспортное положение. Виды грузов, правила их складирования.

Правила укладки груза в штабель и съема со штабеля.

Безопасность при транспортировке груза задним ходом.

Безопасность погрузки грузов на автомобили, прицепы. Подклинивание колес автомобиля упорными башмаками.

Возможные случаи травматизма водителей: падение на рабочей площадке, при выходе из кабины; придавливание грузом; наезд, опрокидывание погрузчика (потеря устойчивости).

Тема 10. Требования безопасности при техническом  
обслуживании и ремонте погрузчика

Основные неисправности погрузчиков, ведущие к травмоопасным ситуациям: большой люфт рулевого колеса; увеличенный свободный ход педали ножного тормоза; повреждения и износ протектора шин, ненадежность закрепления колеса на ступице; отсутствие или неисправность устройств сигнализации; дефекты рамы, каретки подъемника.

Безопасное применение ручного слесарного инструмента, приспособлений при работе: гаечными ключами, молотком, кувалдой, зубилом, просечкой, керном, электроинструментом и т.п..

Дефекты и неисправности инструмента. Требования безопасности, предъявляемые к инструменту.

Безопасность работ при подъеме, установке, снятии узлов, деталей и агрегатов погрузчика, требующих физических усилий.

Безопасность труда при шиномонтажных работах.

Безопасность при работе под погрузчиком, в осмотровой яме. Подъем погрузчика домкратом.

Периодическое техническое освидетельствование погрузчика. Осмотр, статические и динамические испытания. Периодичность освидетельствования. Разрешение на пуск погрузчика в эксплуатацию.

### Тема 11. Средства индивидуальной защиты

Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов для работника, работающего на погрузчике.

Правила применения средств индивидуальной защиты.

Правила ухода и периодичность замены средств индивидуальной защиты.

Порядок замены спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, пришедших в негодность раньше установленного срока носки.

### Тема 12. Способы оказания первой помощи пострадавшим

**при несчастных случаях**

Действия работника при несчастном случае.

Способы оказания первой помощи при кровотечении, ранениях, переломах, вывихах, ушибах и растяжении связок.

Способы оказания первой помощи при отравлении.

Аптечка с медикаментами для оказания первой помощи при несчастных случаях.

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА**

1. Трудовой кодекс Российской Федерации.

2. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденный постановлением Минтруда России и Министерства образования РФ от 13.01.03 № 1/29.

4. ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

5. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

6. Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденное постановлением Минтруда России от 24.10.02 № 73.

7. ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

8. ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности.

9. Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (ПОТ РМ-007-98).

10. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) (ПОТ Р М-008-99).

11. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте (ПОТ РМ 027-2003).

12. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03).

13. Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные постановлением Минтруда России от 18.12.98 № 51.

14. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. - М.: НЦ ЭНАС, 2005

**4. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА**

Билет № 1

1. Понятие «Охрана труда»?

2. Предварительные и периодические медицинские осмотры?

3. Опасные и вредные производственные факторы при работе на погрузчике?

4. Техническое освидетельствование погрузчика?

5. Безопасность труда при использовании сменных грузозахватных приспособлений?

**Билет** **№ 2**

1. Трудовой договор, взаимные обязательства между работником и работодателем?

2. Действия работника, работающего на погрузчике при несчастном случае?

3. Факторы, определяющие устойчивость погрузчика?

4. Основные неисправности погрузчика, ведущие к травмоопасным ситуациям?

5. Правила движения погрузчика по территории предприятия?

**Билет** **№ 3**

1. Ограничения, установленные для сверхурочных работ?

2. Действия работника, работающего на погрузчике при пожаре?

3. Порядок допуска к управлению погрузчиком?

4. Меры безопасности при использовании ручного слесарного инструмента?

5. Правила движения погрузчика в складском помещении, стесненных условиях рабочей площадки?

**Билет** **№ 4**

1. Медицинский осмотр работников, работающих на погрузчике перед началом работы?

2. Периодичность технического освидетельствования погрузчика?

3. Требования, предъявляемые к погрузочно-разгрузочным площадкам?

4. Правила размещения груза при захвате его вилами погрузчика?

5. Правила безопасности при заправке погрузчика топливом?

**Билет** **№ 5**

1. Коллективный договор и соглашение по охране труда?

2. Виды ответственности работника, работающего на погрузчике за нарушение требований охраны труда?

3. Неисправности колес и шин, при которых работа на погрузчике запрещена?

4. Характерные причины несчастных случаев при перестановке вилочных захватов, штабелировании грузов, движении погрузчика?

5. Статические и динамические испытания погрузчика?

**Билет** **№ 6**

1. Порядок допуска к работе на погрузчике?

2. Предельные нормы перемещения тяжестей вручную для мужчин?

3. Безопасность труда при шиномонтажных работах?

4. Требования безопасности при штабелировании и складировании грузов?

5. Меры, предотвращающие угон или управление погрузчиком посторонними лицами?

**Билет** **№ 7**

1. Виды инструктажа по безопасности труда?

2. Особенности работы с грузами, относящимися к «опасным»?

3. Правила испытаний, браковки, маркировки грузозахватных приспособлений?

4. Требования безопасности при работе погрузчика внутри кузова автомобиля, прицепа, рефрижератора?

5. Меры безопасности при укладывании, транспортировке, разгрузке крупногабаритных грузов?

**Билет** **№ 8**

1. Действия работника, работающего на погрузчике при возникновении аварийной ситуации?

2. Виды инструктажа по охране труда?

3. Требования безопасности при установке на погрузчик сменных грузозахватных приспособлений?

4. Правила погрузки сыпучих материалов, кольцеобразных трубчатых грузов, бочек, рулонов, крупных, но легких грузов?

5. Правила оказания первой помощи при переломах, вывихах?

**Билет** **№ 9**

1. Обязанности по охране труда работника, работающего на погрузчике?

2. Действия работника, работающего на погрузчике в случае выдачи ему задания, противоречащего требованиям безопасности труда?

3. Меры безопасности при техническом обслуживании погрузчика?

4. Требования безопасности при применении домкрата?

5. Первичные средства пожаротушения, применяемые при горении горючих и легковоспламеняющихся жидкостей?

**Билет** **№ 10**

1. Сокращенная продолжительность рабочего времени?

2. Периодичность проверки знаний по охране труда работника, работающего на погрузчике?

3. Требования безопасности при захвате, укладке, транспортировке груза, исключение возможности опрокидывания погрузчика?

4. Сигнальные цвета, используемые в погрузчике?

5. Ограничения скорости движения погрузчика при движении внутри производственного помещения?

**Билет** **№ 11**

1. Вопросы охраны труда в Трудовом кодексе Российской Федерации?

2. Уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда?

3. Меры предосторожности при проверке исправности грузозахватных приспособлений погрузчика?

4. Требования безопасности при движении погрузчика на подъеме или спуске?

5. Меры безопасности при работе в неблагоприятных погодных условиях (туман, дождь, гололед, недостаточная освещенность)?

**Билет** **№ 12**

1. Определение понятий «охрана труда», «безопасность труда», «производственная санитария»?

2. Органы государственного надзора и контроля за состоянием охраны труда?

3. Меры безопасности при транспортировке грузов погрузчиком задним ходом?

4. Способы подачи предупредительных сигналов работником, работающим на погрузчике?

5. Действия работника, работающего на погрузчике по окончании работы?

**Билет** **№ 13**

1. Основные требования инструкции по охране труда при работе на погрузчике?

2. Требования безопасности, предъявляемые к ручному слесарному инструменту?

3. При каких неисправностях тормозов работа на погрузчике запрещена?

4. Требования безопасности, предъявляемые к работе погрузчика с крановой стрелой?

5. Способы оказания первой помощи пострадавшему от отравления угарным газом?

**Билет** **№ 14**

1. Порядок перевода работника на другую работу в случае производственной необходимости?

2. Порядок проведения обучения, аттестации, периодической проверки знаний по охране труда работника, работающего на погрузчике?

3. При каких неисправностях рулевого управления работа на погрузчике запрещена?

4. От каких действий работника зависит устойчивость расположенного на погрузчике груза?

5. Требования безопасности, предъявляемые при работе с тяжеловесными штучными грузами?

**Билет** **№ 15**

1. Меры безопасности при подъеме и опускании груза погрузчиком?

2. Нормы выдачи, правила хранения, использования и ухода за спецодеждой, спец-обувью и другими средствами индивидуальной защиты?

3. При каких неисправностях гидравлической системы и гидроподъемника работа на погрузчике запрещена?

4. Требования безопасности при маневрировании погрузчика?

5. Способы оказания первой помощи пострадавшему при попадании на кожу электролита?